CONFIG_PPC=y
CONFIG_TEXT_BASE=0xebf40000
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x1000
CONFIG_ENV_SOURCE_FILE="kmcent2"
CONFIG_ENV_SIZE=0x4000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x20000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="kmcent2"
CONFIG_SYS_MONITOR_LEN=786432
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_ADDR=0xFB000020
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=66666666
CONFIG_ENV_ADDR=0xebf20000
CONFIG_MPC85xx=y
CONFIG_SYS_INIT_RAM_LOCK=y
CONFIG_TARGET_KMCENT2=y
CONFIG_MPC85XX_HAVE_RESET_VECTOR=y
CONFIG_ENABLE_36BIT_PHYS=y
CONFIG_SYS_BOOK3E_HV=y
CONFIG_SYS_CACHE_STASHING=y
# CONFIG_DEEP_SLEEP is not set
CONFIG_PCIE1=y
CONFIG_SYS_FSL_NUM_CC_PLLS=2
CONFIG_KM_IVM_BUS=2
CONFIG_MP=y
CONFIG_SYS_MONITOR_BASE=0xEBF40000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_SYS_CBSIZE=512
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_R=y
CONFIG_LAST_STAGE_INIT=y
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_LOADS_ECHO=y
CONFIG_SYS_LOADS_BAUD_CHANGE=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_NAND_TRIMFFS=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_BOOTP_BOOTFILESIZE=y
CONFIG_CMD_ETHSW=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CRAMFS=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=fe8000000.nor,nand0=ffa000000.flash"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=fe8000000.nor:128k(RCW),128k(fman),128k(QE),128k(zarlink),512k(res),62m(ubi0),128k(envred),128k(env),768k(u-boot);ffa000000.flash:-(ubi1);"
CONFIG_CMD_UBI=y
# CONFIG_CMD_UBIFS is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_ADDR_REDUND=0xebf00000
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="fm1-mac5"
CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT=y
CONFIG_BOOTCOUNT_ALTBOOTCMD="run bootcmd"
CONFIG_SYS_BOOTCOUNT_BE=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_DDR_CLK_FREQ=66666666
CONFIG_CHIP_SELECTS_PER_CTRL=2
CONFIG_SYS_FSL_DDR3=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_FSL=y
CONFIG_I2C_MUX=y
CONFIG_I2C_MUX_PCA954x=y
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS=0
CONFIG_CFI_FLASH=y
CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE=y
CONFIG_SYS_FLASH_EMPTY_INFO=y
CONFIG_FLASH_CFI_MTD=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST=y
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_FSL_IFC=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHYLIB_10G=y
CONFIG_PHY_MARVELL=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_FMAN_ENET=y
CONFIG_SYS_FMAN_FW_ADDR=0xE8020000
CONFIG_RGMII=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PCI_REGION_MULTI_ENTRY=y
CONFIG_PCIE_FSL=y
CONFIG_U_QE=y
CONFIG_SYS_QE_FW_ADDR=0xE8040000
CONFIG_SYS_QE_FMAN_FW_IN_NOR=y
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_SPI_MEM=y
CONFIG_FSL_ESPI=y
CONFIG_WATCHDOG=y
CONFIG_FS_CRAMFS=y
CONFIG_BCH=y
CONFIG_PANIC_HANG=y
CONFIG_LZO=y
CONFIG_POST=y
