CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x87800000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0xa00000
CONFIG_MX6ULL=y
CONFIG_TARGET_O4_IMX6ULL_NANO=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_MT41K256M16HA_125E=y
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_IMX_MODULE_FUSE=y
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
CONFIG_CMD_MEMTEST=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_PART=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_IS_IN_FAT=y
CONFIG_ENV_FAT_DEVICE_AND_PART="0:1"
CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_RUNTIME_CONFIG=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_UUU_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_FASTBOOT_MMC_BOOT_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_MMC_USER_SUPPORT=y
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_RPMB=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_SMSC=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_FEC_MXC_SHARE_MDIO=y
CONFIG_FEC_MXC_MDIO_BASE=0x020b4000
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_MXC_UART=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x3016
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x0001
CONFIG_CI_UDC=y
