CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_MX6=y
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x202000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=50000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x80000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_MX6Q=y
CONFIG_TARGET_TQMA6=y
CONFIG_TQMA6X_SPI_BOOT=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="nxp/imx/imx6q-mba6b"
CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND=0x90000
CONFIG_FIT=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_SUPPORT_RAW_INITRD=y
CONFIG_BOOTDELAY=3
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTCOMMAND=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="sf probe; run mmcboot; run netboot; run panicboot"
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="nxp/imx/imx6q-mba6x.dtb"
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_HUSH_PARSER=y
CONFIG_SYS_MAXARGS=32
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_EEPROM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_GENERIC=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FEC"
CONFIG_ARP_TIMEOUT=200
CONFIG_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x50
CONFIG_FSL_USDHC=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_WINBOND=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_DM_ETH_PHY=y
CONFIG_FEC_MXC=y
CONFIG_RGMII=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_PINCTRL=y
CONFIG_PINCTRL_IMX6=y
CONFIG_DM_PMIC=y
CONFIG_DM_PMIC_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_PFUZE100=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_WATCHDOG=y
CONFIG_DM_THERMAL=y
CONFIG_IMX_THERMAL=y
CONFIG_IMX_WATCHDOG=y
