CONFIG_ARM=y
CONFIG_ARCH_K3=y
CONFIG_SYS_MALLOC_F_LEN=0x8000
CONFIG_SPL_GPIO=y
CONFIG_SPL_LIBCOMMON_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_LIBGENERIC_SUPPORT=y
CONFIG_SOC_K3_J721E=y
CONFIG_TARGET_J721E_A72_EVM=y
CONFIG_HAS_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=y
CONFIG_CUSTOM_SYS_INIT_SP_ADDR=0x80480000
CONFIG_SF_DEFAULT_SPEED=25000000
CONFIG_ENV_SIZE=0x20000
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_SPL_DM_SPI=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ti/k3-j721e-common-proc-board"
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
CONFIG_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_MMC=y
CONFIG_SPL_SERIAL=y
CONFIG_SPL_DRIVERS_MISC=y
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000
CONFIG_SPL_HAS_BSS_LINKER_SECTION=y
CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR=0x80a00000
CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE=0x80000
CONFIG_SPL_STACK_R=y
CONFIG_SPL_FS_FAT=y
CONFIG_SPL_LIBDISK_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI=y
# CONFIG_PSCI_RESET is not set
# CONFIG_SYS_MALLOC_CLEAR_ON_INIT is not set
CONFIG_SPL_LOAD_FIT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS=0x81000000
CONFIG_BOOTSTD_FULL=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_SYSTEM_SETUP=y
CONFIG_BOOTCOMMAND="run envboot; bootflow scan -lb"
CONFIG_LOGLEVEL=7
# CONFIG_BOARD_INIT is not set
CONFIG_SPL_MAX_SIZE=0xc0000
CONFIG_SPL_BOARD_INIT=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIMPLE=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC=y
CONFIG_SPL_SYS_MALLOC_SIZE=0x800000
CONFIG_SPL_SYS_MMCSD_RAW_MODE=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_USE_SECTOR=y
CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR=0x1400
CONFIG_SPL_DMA=y
CONFIG_SPL_ENV_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_FS_LOAD_PAYLOAD_NAME="u-boot.img"
CONFIG_SPL_I2C=y
CONFIG_SPL_DM_MAILBOX=y
CONFIG_SPL_MTD=y
CONFIG_SPL_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPL_NOR_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_DM_RESET=y
CONFIG_SPL_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_SPL_RAM_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_RAM_DEVICE=y
# CONFIG_SPL_SPI_FLASH_TINY is not set
CONFIG_SPL_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_SPI_LOAD=y
CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS=0x280000
CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT=y
CONFIG_CMD_BOOTEFI_SELFTEST=y
CONFIG_CMD_NVEDIT_EFI=y
CONFIG_CMD_DFU=y
# CONFIG_CMD_FLASH is not set
CONFIG_CMD_MTD=y
CONFIG_CMD_UFS=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_USB_MASS_STORAGE=y
CONFIG_CMD_EFIDEBUG=y
CONFIG_MTDIDS_DEFAULT="nor0=47040000.spi.0,nor0=47034000.hyperbus"
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),1m(ospi.sysfw),256k(ospi.env.backup),57344k@8m(ospi.rootfs),256k(ospi.phypattern);47034000.hyperbus:512k(hbmc.tiboot3),2m(hbmc.tispl),4m(hbmc.u-boot),256k(hbmc.env),1m(hbmc.sysfw),-@8m(hbmc.rootfs)"
CONFIG_CMD_UBI=y
CONFIG_MMC_SPEED_MODE_SET=y
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
# CONFIG_SPL_EFI_PARTITION is not set
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_SPL_OF_CONTROL=y
CONFIG_OF_LIST="ti/k3-j721e-common-proc-board"
CONFIG_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT=y
CONFIG_SPL_MULTI_DTB_FIT_NO_COMPRESSION=y
CONFIG_ENV_REDUNDANT=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR=y
CONFIG_SPL_DM=y
CONFIG_SPL_DM_DEVICE_REMOVE=y
CONFIG_SPL_DM_SEQ_ALIAS=y
CONFIG_REGMAP=y
CONFIG_SPL_REGMAP=y
CONFIG_SPL_SYSCON=y
CONFIG_SPL_OF_TRANSLATE=y
CONFIG_OF_UPSTREAM=y
CONFIG_CLK=y
CONFIG_SPL_CLK=y
CONFIG_CLK_TI_SCI=y
CONFIG_DFU_MMC=y
CONFIG_DFU_RAM=y
CONFIG_DFU_SF=y
CONFIG_SYS_DFU_DATA_BUF_SIZE=0x20000
CONFIG_SYS_DFU_MAX_FILE_SIZE=0x800000
CONFIG_DMA_CHANNELS=y
CONFIG_TI_K3_NAVSS_UDMA=y
CONFIG_USB_FUNCTION_FASTBOOT=y
CONFIG_FASTBOOT_BUF_ADDR=0x82000000
CONFIG_FASTBOOT_BUF_SIZE=0x2F000000
CONFIG_FASTBOOT_FLASH=y
CONFIG_FASTBOOT_FLASH_MMC_DEV=0
CONFIG_FASTBOOT_CMD_OEM_FORMAT=y
CONFIG_TI_SCI_PROTOCOL=y
CONFIG_DA8XX_GPIO=y
CONFIG_DM_PCA953X=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_DM_I2C_GPIO=y
CONFIG_SYS_I2C_OMAP24XX=y
CONFIG_DM_MAILBOX=y
CONFIG_K3_SEC_PROXY=y
CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT=y
CONFIG_MMC_IO_VOLTAGE=y
CONFIG_MMC_UHS_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_SPL_MMC_HS200_SUPPORT=y
CONFIG_MMC_SDHCI=y
CONFIG_MMC_SDHCI_ADMA=y
CONFIG_SPL_MMC_SDHCI_ADMA=y
CONFIG_MMC_SDHCI_AM654=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_DM_MTD=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI_WIDTH_16BIT=y
CONFIG_FLASH_SHOW_PROGRESS=0
CONFIG_CFI_FLASH=y
CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE=y
CONFIG_FLASH_CFI_MTD=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_HBMC_AM654=y
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_BANKS_DETECT=y
CONFIG_DM_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_SFDP_SUPPORT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET=y
CONFIG_SPI_FLASH_SOFT_RESET_ON_BOOT=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_S28HX_T=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_MT35XU=y
# CONFIG_SPI_FLASH_USE_4K_SECTORS is not set
CONFIG_SPI_FLASH_MTD=y
CONFIG_MULTIPLEXER=y
CONFIG_MUX_MMIO=y
CONFIG_SPL_MUX_MMIO=y
CONFIG_PHY_TI_DP83867=y
CONFIG_PHY_FIXED=y
CONFIG_TI_AM65_CPSW_NUSS=y
CONFIG_PHY=y
CONFIG_SPL_PHY=y
CONFIG_PHY_CADENCE_SIERRA=y
CONFIG_PHY_J721E_WIZ=y
CONFIG_PINCTRL=y
# CONFIG_PINCTRL_GENERIC is not set
CONFIG_SPL_PINCTRL=y
# CONFIG_SPL_PINCTRL_GENERIC is not set
CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
CONFIG_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_TI_SCI_POWER_DOMAIN=y
CONFIG_DM_REGULATOR=y
CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED=y
CONFIG_DM_REGULATOR_GPIO=y
CONFIG_RAM=y
CONFIG_SPL_RAM=y
CONFIG_RESET_TI_SCI=y
CONFIG_DM_RTC=y
CONFIG_RTC_EMULATION=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SOC_DEVICE=y
CONFIG_SOC_DEVICE_TI_K3=y
CONFIG_SOC_TI=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_CADENCE_QSPI=y
CONFIG_HAS_CQSPI_REF_CLK=y
CONFIG_CQSPI_REF_CLK=133333333
CONFIG_SYSRESET=y
CONFIG_SPL_SYSRESET=y
CONFIG_SYSRESET_TI_SCI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_DM_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_CDNS3=y
CONFIG_USB_CDNS3_GADGET=y
CONFIG_USB_CDNS3_HOST=y
CONFIG_SPL_USB_CDNS3_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET=y
CONFIG_SPL_USB_GADGET=y
CONFIG_USB_GADGET_MANUFACTURER="Texas Instruments"
CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM=0x0451
CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM=0x6163
CONFIG_SPL_DFU=y
CONFIG_UFS=y
CONFIG_CADENCE_UFS=y
CONFIG_TI_J721E_UFS=y
CONFIG_EFI_SET_TIME=y
CONFIG_TI_COMMON_CMD_OPTIONS=y

#include <configs/k3_efi_capsule.config>
