CONFIG_ARM=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=12500000
CONFIG_TARGET_LS1021AIOT=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x40010000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x1002000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_ENV_OFFSET=0x100000
CONFIG_ENV_SECT_SIZE=0x10000
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C2=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="ls1021a-iot-duart"
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x82000000
CONFIG_PCI=y
CONFIG_AHCI=y
# CONFIG_DEEP_SLEEP is not set
CONFIG_LAYERSCAPE_NS_ACCESS=y
CONFIG_PCIE1=y
CONFIG_PCIE2=y
CONFIG_QSPI_BOOT=y
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_OF_STDOUT_VIA_ALIAS=y
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
CONFIG_SYS_PBSIZE=276
CONFIG_BOARD_EARLY_INIT_F=y
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_ID_EEPROM=y
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
CONFIG_CMD_GREPENV=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR_LEN=2
CONFIG_CMD_MEMINFO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
# CONFIG_CMD_MDIO is not set
CONFIG_CMD_PING=y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_ENV_IS_IN_SPI_FLASH=y
CONFIG_ENV_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="eTSEC2"
CONFIG_SATA=y
CONFIG_SATA_CEVA=y
CONFIG_FSL_CAAM=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x51
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_SPI_FLASH_ATMEL=y
CONFIG_SPI_FLASH_SPANSION=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_PHY_ATHEROS=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_MII=y
CONFIG_TSEC_ENET=y
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_DM_PCI_COMPAT=y
CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_RC=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_FSL_DSPI=y
CONFIG_FSL_QSPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
