CONFIG_ARM=y
CONFIG_COUNTER_FREQUENCY=25000000
CONFIG_TARGET_LS1043ARDB=y
CONFIG_TFABOOT=y
CONFIG_TEXT_BASE=0x82000000
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x102000
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=2
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C1=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C2=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C3=y
CONFIG_SYS_I2C_MXC_I2C4=y
CONFIG_DM_GPIO=y
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="fsl-ls1043a-rdb"
CONFIG_SF_DEFAULT_BUS=1
CONFIG_ARMV8_SEC_FIRMWARE_SUPPORT=y
CONFIG_SEC_FIRMWARE_ARMV8_PSCI=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_OF_BOARD_FIXUP=y
CONFIG_NXP_ESBC=y
CONFIG_SYS_FSL_SEC_MON_BE=y
CONFIG_LAYERSCAPE_NS_ACCESS=y
CONFIG_PCIE1=y
CONFIG_PCIE2=y
CONFIG_PCIE3=y
CONFIG_REMAKE_ELF=y
CONFIG_MP=y
CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER=y
CONFIG_FIT_VERBOSE=y
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
CONFIG_BOOTDELAY=10
CONFIG_OF_BOARD_SETUP=y
CONFIG_USE_BOOTARGS=y
CONFIG_BOOTARGS="console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 mtdparts=60000000.nor:2m@0x100000(nor_bank0_uboot),40m@0x1100000(nor_bank0_fit),7m(nor_bank0_user),2m@0x4100000(nor_bank4_uboot),40m@0x5100000(nor_bank4_fit),-(nor_bank4_user);7e800000.flash:1m(nand_uboot),1m(nand_uboot_env),20m(nand_fit);spi0.0:1m(uboot),5m(kernel),1m(dtb),9m(file_system)"
CONFIG_SYS_PBSIZE=532
CONFIG_MISC_INIT_R=y
CONFIG_CMD_IMLS=y
CONFIG_SYS_EEPROM_PAGE_WRITE_DELAY_MS=5
CONFIG_CMD_DM=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
CONFIG_CMD_GPT=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_NAND=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_CACHE=y
CONFIG_MTDPARTS_DEFAULT="mtdparts=60000000.nor:2m@0x100000(nor_bank0_uboot),40m@0x1100000(nor_bank0_fit),7m(nor_bank0_user),2m@0x4100000(nor_bank4_uboot),40m@0x5100000(nor_bank4_fit),-(nor_bank4_user);7e800000.flash:1m(nand_uboot),1m(nand_uboot_env),20m(nand_fit);spi0.0:1m(uboot),5m(kernel),1m(dtb),9m(file_system)"
CONFIG_OF_CONTROL=y
CONFIG_ENV_OVERWRITE=y
CONFIG_USE_ETHPRIME=y
CONFIG_ETHPRIME="FM1@DTSEC3"
# CONFIG_DDR_SPD is not set
CONFIG_ECC_INIT_VIA_DDRCONTROLLER=y
CONFIG_SYS_DDR_RAW_TIMING=y
CONFIG_MPC8XXX_GPIO=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_SYS_I2C_LEGACY=y
CONFIG_I2C_SET_DEFAULT_BUS_NUM=y
CONFIG_SYS_I2C_EEPROM_ADDR=0x53
CONFIG_FSL_ESDHC=y
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_NOR_FLASH=y
CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER=y
CONFIG_CFI_FLASH_USE_WEAK_ACCESSORS=y
CONFIG_SYS_FLASH_USE_BUFFER_WRITE=y
CONFIG_SYS_FLASH_EMPTY_INFO=y
CONFIG_SYS_FLASH_CFI=y
CONFIG_SYS_FLASH_QUIET_TEST=y
CONFIG_SYS_MAX_FLASH_SECT=1024
CONFIG_MTD_RAW_NAND=y
CONFIG_NAND_FSL_IFC=y
CONFIG_SYS_NAND_ONFI_DETECTION=y
CONFIG_SPI_FLASH_EON=y
CONFIG_SPI_FLASH_STMICRO=y
CONFIG_SPI_FLASH_SST=y
CONFIG_PHYLIB=y
CONFIG_PHY_REALTEK=y
CONFIG_PHY_VITESSE=y
CONFIG_DM_MDIO=y
CONFIG_PHY_GIGE=y
CONFIG_E1000=y
CONFIG_FMAN_ENET=y
CONFIG_SYS_FMAN_FW_ADDR=0x900000
CONFIG_NVME_PCI=y
CONFIG_PCIE_LAYERSCAPE_RC=y
CONFIG_SYS_QE_FW_ADDR=0x940000
CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
CONFIG_DM_SERIAL=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DM_SPI=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_XHCI_HCD=y
CONFIG_USB_XHCI_DWC3=y
CONFIG_RSA=y
CONFIG_RSA_SOFTWARE_EXP=y
